2014.gada pārskats par vides radiācijas monitoringa rezultātiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020 gadam” un Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”, Valsts vides dienesta  Radiācijas drošības centrs (turpmāk – VVD RDC) ir viena no atbildīgajām institūcijām, kura nodrošina gaisa radioaktīvā piesārņojuma uzraudzību un kontroli un nodrošina apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas monitoringu. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veic radionuklīdu radioaktivitātes mērījumus gaisa paraugos.
Gaisa kvalitātes monitorings
Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programmas atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa  mērķis  ir  nodrošināt  valsts  un starptautiskās vides pārvaldes institūcijas ar informāciju par gaisa kvalitāti pilsētās, tai skaitā ar informāciju par normatīvu pārsniegšanas gadījumiem.
Gaisa kvalitātes monitorings ietver gan gaisa kvalitātes monitoringu, gan gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringu. Atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa programmas ietvaros VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iegūst datus par atmosfēras gaisa  kvalitāti  un   radioaktivitāti gaisā.  
 Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitorings tiek īstenots papildus apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas monitoringam.  Kodoliekārtu avāriju  gadījumā svarīgi  ir  kontrolēt  arī  gaisa  radioaktivitāti,  jo  radioaktīvais  piesārņojums  atmosfērā  var  pārvietoties  lielos  attālumos  radioaktīvu aerosolu veidā, veidojot radioaktīvo mākoni, no kura radioaktīvās vielas var nokrišņu veidā izkrist uz virsmām un piesārņot lielas teritorijas. Cilvēkam elpojot, radioaktīvie aerosoli var nonākt organismā un būtiski palielināt jonizējošā starojuma dozu. Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa mērķis ir sekot aerosolu veidā esošo radionuklīdu koncentrācijas izmaiņām gaisā. Mērot aerosolu radioaktivitāti gaisā, iespējams sekot piesārņojuma pārneses procesiem. 
Gaisa kvalitātes monitoringa uzdevumi ir: 
- pastāvīgi kontrolēt dabisko un mākslīgo radionuklīdu radioaktivitāti gaisā; 
- sekot dabisko un mākslīgo radionuklīdu radioaktivitātes izmaiņām gaisā;
- konstatēt un sekot radioaktīvā piesārņojuma pārneses procesiem, un novērtēt 
  radioaktīvā piesārņojuma nokrišņu daudzumu. 

VVD RDC piederošā automātiskā gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija RAMS -01-A ir novietota Daugavpilī. Aerosolu radiācijas monitoringa stacijas uzdevums ir noteikt radionuklīdu koncentrāciju gaisā.  
Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija RAMS-01-A Daugavpilī nepārtrauktā režīmā mēra alfa un beta starojošo radionuklīdu īpatnējo radioaktivitāti gaisā, automātiski analizējot uz filtra uzkrāto aerosolu radioaktivitāti. Mērījumi tiek veikti ik pēc 10 minūtēm un mērījumu dati, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas, tiek automātiski lejupielādēti VVD RDC serverī. Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija RAMS –01-A ir iekļauta kopējā RDC apkārtējās vides radiācijas monitoringa tīklā (turpmāk - radiācijas monitoringa tīkls). VVD RDC Operatīvās brīdināšanas grupas darbinieki 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā seko radiācijas monitoringa tīklā iekļauto staciju rādījumiem. 
No gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacijas RAMS-01 –A 2014.gadā saņemtie dati par radionuklīdu aktivitāti gaisa aerosolos neuzrādīja atmosfēras piesārņojumu ar radioaktīvajiem aerosoliem. 
Apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas monitorings

Apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas monitoringa programmas mērķis ir nodrošināt valsts institūcijas un iedzīvotājus, kā arī Eiropas Komisiju un Starptautisko atomenerģijas aģentūru ar ticamu un pārbaudītu informāciju par gamma starojuma dozas jaudas līmeņiem apkārtējā vidē, tajā skaitā ar operatīvu informāciju par radiācijas avārijas brīdināšanas līmeņu pārsniegšanas gadījumiem.
VVD RDC uzdevumi apkārtējās vides radiācijas  monitoringa ietvaros ir:
· nodrošināt gamma starojuma dozas jaudas mērījumus un sekot apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas  līmeņu svārstībām;
· nodrošināt informācijas par apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas līmeņiem pieejamību Eiropas Savienības radioloģiskās informācijas sistēmā EURDEP (European Radiological Data Exchange  Platform) un Eiropas Padomes agrīnās brīdināšanas un informācijas apmaiņas sistēmā  ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange). ECURIE  izveides un darbības mērķis ir nodrošināt agrīno brīdināšanu un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm kodolnegadījumu un radiācijas avāriju gadījumos; 
· nodrošināt apkārtējā gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas mērījumu datu apmaiņu starp Baltijas jūras valstīm, izmantojot Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States - CBSS) radiācijas monitoringa informācijas sistēmu;
· konstatēt un operatīvi brīdināt atbildīgās institūcijas par radiācijas avārijas radītu gamma starojuma dozas jaudas paaugstināšanos.
Apkārtējās vides gamma starojuma dozas jauda (turpmāk – gamma starojuma dozas jauda) tiek mērīta nepārtrauktā režīmā, izmantojot stacionāras un mobilās  stacijas (turpmāk – gamma monitoringa stacijas), kas vienmērīgi izvietotas Latvijas teritorijā. VVD RDC 2014.gadā ir modernizējis radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmu projekta "Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija" ietvaros. Projektu 86% apjomā finansējis Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un tas tika realizēts sadarbībā ar Čehijas Republikā reģistrēto uzņēmumu ENVINET a.s. Modernizācijas ietvaros 15 Latvijas vietās stacionārās radiācijas monitoringa stacijas, kas tika uzstādītas 90-tajos gados (turpmāk tekstā –vecās stacijas), tika nomainītas ar jaunām stacionārām stacijām (turpmāk tekstā- jaunās stacijas)  un papildus 5 vietās uzstādītas jaunās radiācijas monitoringa stacijas. Papildus jaunās stacijas tika uzstādītas Rīgā, Jelgavā, Medumos, Silenē un Baldonē. Baldonē jaunā   stacija tika uzstādīta apmēram 2 km attālumā no vietas, kur jau ir stacija, un jaunai stacijai piešķirts apzīmējums Baldone-2.   
Kopā modernizācijas projekta ietvaros ir uzstādītas un vienotā apkārtējās vides radiācijas monitoringa tīklā ir saslēgtas 20 stacionārās gamma radiācijas monitoringa stacijas RAMS-01, viena mobilā gamma radiācijas monitoringa stacija RAMS-01, viena aerosolu radiācijas monitoringa stacija RAMS-01-A un 2 ūdens radiācijas monitoringa stacijas RAMS-01-W. Daugavpilī divas gamma radiācijas monitoringa stacijas RAMS-01 ir izvietotas dažādās adresēs. Vienā no adresēm blakus gamma radiācijas monitoringa stacijai RAMS-01 ir izvietota arī gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija RAMS-01-A. Ūdens radiācijas monitoringa staciju uzdevums ir noteikt radionuklīdu koncentrāciju ūdenī. Ūdens radiācijas monitoringa stacijas RAMS-01-W ir izvietotas Daugavas augštecē pie Krāslavas un lejastecē pie Rīgas HES ūdenskrātuves. No ūdens radioaktivitātes monitoringa stacijām RAMS-01-W 2014.gadā saņemtie dati par radionuklīdu aktivitāti ūdenī neuzrāda Daugavas ūdens piesārņojumu ar radioaktīvajām vielām.
Visās gamma radiācijas monitoringa stacijas ir aprīkotas ar lietus sensoriem,  kas parāda ir vai nav nokrišņi un  āra temperatūras mērītājiem. Visās gamma monitoringa stacijās jonizējošā starojuma detektori nepārtraukti, reģistrē gamma starojuma dozas jaudu. Iegūtie mērījumu rezultāti tiek saglabāti monitoringa stacijas atmiņā un ik pēc 10 minūtēm, izmantojot interneta tehnoloģijas, tiek nosūtīti uzglabāšanai VVD RDC servera datu bāzē. Vienlaikus tiek nodrošināta iespēja starptautiskajām institūcijām radiācijas monitoringa datus saņemt no VVD RDC FTP servera. Latvijas radiācijas monitoringa dati tiek iekļauti gan EURDEP, gan CBSS apkārtējās vides radiācijas monitoringa sistēmā. Dati par dozas jaudu sistemātiski un regulāri tiek nosūtīta uz EURDEP datu bāzi, kur tie kopā ar pārējo Eiropas valstu gamma monitoringa datiem neautorizētajiem EURDEP lietotājiem redzami EURDEP publiskajā vietnē: http://eurdep.jrc.europa.eu sadaļā: Public EURDEP Map.
 Monitoringa tīkla darbībai un mērījumu rezultātiem seko līdzi Operatīvās brīdināšanas grupas darbinieki, kas strādā 24 stundas diennaktī un kontrolē informācijas saņemšanu. Kopš 2014.gada 1.augusta VVD RDC radiācijas monitoringa datus saņem no jaunajām stacijām. Informācija par gamma monitoringa staciju izvietojumu un tehniskiem parametriem apkopota 1.tabulā

1.tabula. Apkārtējās vides gamma starojuma dozas jaudas monitoringa staciju parametri. 

	Nr.
p.k.
	Stacijas tipa
	Stacijas atrašanās vieta 
	Geogrāfiskās koordinātes 
	Nosakāmie parametri 
	Detektora tips

	1. 
	RAMS-01
	Demene
	N55.73
	E26.54
	γ-dozas jauda
	NaT

	2. 
	RAMS-01
	Rucava
	N56.16
	E21.17
	γ-dozas jauda
	NaI

	3. 
	RAMS-01
	Madona
	N56.85
	E26.23
	γ-dozas jauda
	NAI

	4. 
	RAMS-01
	Rēzekne
	N56.50
	E27.34
	γ-dozas jauda
	NAI

	5. 
	RAMS-01
	Salacgrīva
	N57.76
	E24.37
	γ-dozas jauda
	NAI

	6. 
	RAMS-01
	Salaspils
	N56.87
	E24.39
	γ-dozas jauda
	NAI

	7. 
	RAMS-01
	Ventspils
	N57.40
	E21.59
	γ-dozas jauda
	NAI

	8. 
	RAMS-01
	Talsi
	N57.25
	E22.59
	γ-dozas jauda
	NAI

	9. 
	RAMS-01
	Valmiera
	N57.53
	E25.42
	γ-dozas jauda
	NAI

	10. 
	RAMS-01
	Liepāja
	N56.45
	E21.00
	γ-dozas jauda
	NAI

	11. 
	RAMS-01
	Balvi
	N57.13
	E27.26
	γ-dozas jauda
	NAI

	12. 
	RAMS-01
	Daugavpils
	N55.87
	E26.53
	γ-dozas jauda
	NAI

	13. 
	RAMS-01
	Baldone 1
	N56.76
	E24.33
	γ-dozas jauda
	NAI

	14. 
	RAMS-01
	Baldone 2
	N56.74
	E24.39
	 γ-dozas jauda
	NAI

	15. 
	RAMS-01
	Jūrmala

	N56.97
	E23.83
	γ-dozas jauda
	NAI

	16. 
	RAMS-01
	Daugavpils
	N55.90
	E27.16
	γ-dozas jauda
	NAI

	17. 
	RAMS-01
	Jelgava
	N56.66
	E23.71
	γ-dozas jauda
	NAI

	18. 
	RAMS-01
	Silene
	N55,75
	E26.79
	γ-dozas jauda
	NAI

	19. 
	RAMS-01
	Medumi
	N55.77
	E26.34
	γ-dozas jauda
	NAI

	20. 
	RAMS-01-A
	Daugavpils
	N55.90
	E27.16
	γ-dozas jauda, aerosolu α- un β-aktivitāte
	CsI(TI), BGO(Bi4Ge3O12)

	21. 
	RAMS-01
	Rīga
	N56.97
	E24.10
	γ-dozas jauda
	NAI

	22. 
	RAMS-01
	Autonomā stacija
	-
	-
	γ-dozas jauda
	NAI

	23. 
	RAMS-01-W
	Krāslava 
	N56.97
	E24.15
	Radionuklīdu aktivitāte Bq/m3
	NAI

	24. 
	RAMS01-W
	Rīga-Daugava
	N56.97
	E24.13
	Radionuklīdu aktivitāte Bq/m3
	NAI


Pārskata periodā no 01.01.2014. līdz 31.07.2014. (7 mēneši) gamma starojuma dozas jaudas monitorings tika nodrošināts 15 vietās (stacijās) un no 01.08.2014 – 31.12.2014 (5 mēneši) gamma starojuma dozas jaudas monitorings tika nodrošināts 20 vietās no jaunajām stacijām.  Tika atsevišķi aprēķinātas gamma dozas no vecajām monitoringa stacijām par 7 mēnešiem un gamma dozas no jaunajām monitoriga stacijām par 5 mēnešiem. 2014.gada gamma dozas tika rēķinātas, summējot gamma dozas par 7 mēnešiem un gamma dozas par 5 mēnešiem no 15 vietām, kurās vecās monitoringa stacijas tika nomainītas ar jaunajām monitoringa stacijām. Attēlā 1. ir parādītas 2014.gada summārās gamma dozas. Salīdzinot 2014.gada apkopotos gamma dozas datus pa stacijām (ar pēdējo 5 gadu datiem par gamam dozām) redzams, ka radioloģiskā situācija Latvijā ir stabila ar tendenci uz apkārtējās vides gada gamma dozas samazinājumu. Apkārtējās vides radiācijas līmeņu vērtības pakāpenisks samazinājums izskaidrojams ar to, ka samazinās apkārtējās vides radioaktīvais piesārņojums, kas bija radies laikā, kad atmosfērā notika kodolizmēģinājumi. Attēlā 2. ir parādītas atsevišķi aprēķinātās gamma starojuma dozas no vecām stacijām (par 7 mēnešiem) un no jaunām stacijām par 5 mēnešiem. 
Starptautiskajā radiācijas un kodolnegadījumu reģistrā nav informācijas par tādiem notikumiem 2014.gadā, kas varētu ietekmēt apkārtējās vides radiācijas līmeni Latvijā.

Attēls 1. 2014.gada summārās gamma dozas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






Attēls 2. Gamma starojuma dozas no monitoringa stacijām pirms modernizācijas un pēc modernizācijas


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	Ņemot vērā to, ka 2014.gadā tika uzstādītas jaunas monitoringa stacijas, tad  vidējās gamma dozas jaudas μSv/h tika rēķinātas no iepriekšējām un jaunajām monitoringa stacijām.
 	Attēlā 3. ir parādītas aprēķinātās vidējās gamma dozas jaudas pirms un pēc monitoringa staciju modernizācijas. Kā redzams, jaunās monitoringa stacijas uzrāda mazāku vidējo gamma dozas jaudu nekā vecās monitoringa stacijas. Tas izskaidrojams ar to, ka vecās monitoringa stacijas bija tehnoloģiski novecojušas, jo uzstādītas pirms vairāk nekā 20 gadiem, turpretim jaunās monitoringa stacijas ir ar modernāku aprīkojumu un precīzākām mēriekārtām. 
	Latvijā 2014.gadā vidējā gamma dozas jauda ir mazāka par 0,1 μSv/h, izņemot Liepāju un Ventspili, kur vidējā gamma dozas jauda ir ap 0,1 μSv/h. Latvija ir no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās ir salīdzinoši zems gamma dozas jaudas līmenis, piemēram, Skandināvijas valstīs gamma dozas jaudas līmenis ir vienāds vai mazāks par  0,2 μSv/h. 



3.attēls. Monitoringa staciju dati par vidējo  gamma dozas jaudu 2014. gadā  pirms un pēc modernizācijas  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



01.01.2014-31.07.2014	Baldone	Balvi	Daugavpils 	Daugavpils 	Demene	Jūrmala	Liepāja	Madona	Rēzekne	Rucava	Salacgrīva	Salaspils	Talsi	Valmiera	Ventspils	Rīga	Medumi	Silene 	Baldone-2	Jelgava 	9.8000000000000184E-2	6.0000000000000032E-2	0.115	7.5000000000000011E-2	0.10900000000000011	0.114	0.112	0.12000000000000002	0.10500000000000002	9.5000000000000043E-2	0.10800000000000011	0.10400000000000002	0.111	0.10700000000000011	0.13800000000000001	01.08.2014-31.12.2014	Baldone	Balvi	Daugavpils 	Daugavpils 	Demene	Jūrmala	Liepāja	Madona	Rēzekne	Rucava	Salacgrīva	Salaspils	Talsi	Valmiera	Ventspils	Rīga	Medumi	Silene 	Baldone-2	Jelgava 	6.9000000000000034E-2	6.8000000000000019E-2	6.6000000000000003E-2	7.0000000000000021E-2	7.3999999999999996E-2	6.4000000000000112E-2	0.10299999999999998	6.6000000000000003E-2	7.0000000000000021E-2	6.5000000000000002E-2	7.0000000000000021E-2	6.2000000000000034E-2	6.3E-2	7.9000000000000112E-2	8.8000000000000064E-2	6.4000000000000112E-2	6.9000000000000034E-2	7.0999999999999994E-2	7.0999999999999994E-2	7.3999999999999996E-2	Baldone	Balvi	Daugavpils 	Daugavpils 	Demene	Jūrmala	Liepāja	Madona	Rēzekne	Rucava	Salacgrīva	Salaspils	Talsi	Valmiera	Ventspils	783	554	830	638	825	814	951	852	792	728	803	755	797	832	1026	01.01.2014- 31.07.2014.	Baldone	Balvi	Daugavpils 	Daugavpils 	Demene	Jūrmala	Liepāja	Madona	Rēzekne	Rucava	Salacgrīva	Salaspils	Talsi	Valmiera	Ventspils	Rīga	Medumi	Silene 	Baldone-2	Jelgava 	540	306	587	380	555	578	573	608	535	488	550	528	566	542	702	1.08.2014-31.12.2014	Baldone	Balvi	Daugavpils 	Daugavpils 	Demene	Jūrmala	Liepāja	Madona	Rēzekne	Rucava	Salacgrīva	Salaspils	Talsi	Valmiera	Ventspils	Rīga	Medumi	Silene 	Baldone-2	Jelgava 	243	248	243	258	270	236	378	244	257	240	253	227	231	290	324	233	252	261	259	269	