OPERATORIEM, KURI VEIC DARBĪBAS AR RADIOAKTĪVAJĀM VIELĀM DIAGNOSTISKAJĀ KODOLMEDICĪNĀ
    
	Nr.
	FAKTU KONSTATĀCIJA
	PAPILDINFORMĀCIJA

	1.
	Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē norādītajam
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Telpas

	2.
	Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam
	|_|  jā
|_|  nē
	

	3.
	Telpas iedalītas pārraudzības un kontroles zonās
	|_|  jā
|_|  nē
	

	4.
	Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām
	|_|  jā
|_|  nē
	

	5.
	[bookmark: _GoBack]Piekļuve pārraudzības un kontroles zonu telpām ir ierobežota
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Darbu vadītājs

	6.
	Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem
	[bookmark: Check2]|_|  jā
|_|  nē
	


	7.
	Darbu vadītāja kvalifikācija un izglītība atbilst prasībām
	|_|  jā
|_|  nē
	

	8.
	Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā
	|_|  jā
|_|  nē 
	

	9.
	Darbu vadītājam pieredze atbilst prasībām
	|_|  jā
|_|  nē
	

	10.
	Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Darbinieki

	11.
	Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem
	|_|  jā
|_|  nē
	

	12.
	Izvērtējums darbinieku iedalīšanai B kategorijā ir veikts
	|_|  jā
|_|  nē
	

	13.
	Darbinieki iedalīti A kategorijā

	|_|  jā
|_|  nē
	

	14.
	Darbinieki iedalīti B kategorijā

	|_|  jā
|_|  nē
	

	15.
	Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai
	|_|  jā 
|_|  nē 
	

	16.
	Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā
	|_|  jā
|_|  nē
	

	17.
	Darbiniekiem tiek izmantoti ķermeņa dozimetri
	|_|  jā
|_|  nē
	

	18.
	Darbiniekiem tiek izmantoti aproces un/vai gredzena dozimetri
	|_|  jā
|_|  nē
	

	19.
	Darbiniekiem tiek izmantoti acs dozimetri
	|_|  jā
|_|  nē
	

	20.
	Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	21.
	Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem
	|_|  jā
|_|  nē
	


	22.
	Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	23.
	Darbinieku saņemtā doza pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Iekārtu pārbaudes

	24.
	Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 2.tabulai)
	|_|  jā
|_|  nē
	

	25.
	Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 3.tabulai)
	|_|  jā
|_|  nē

	

	26.
	Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmai un ražotāja rekomendācijām)
	|_|  jā
|_|  nē

	

	27.
	Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu elektrodrošības pārbaudes ir veiktas
	|_|  jā
|_|  nē
	

	28.
	Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehniskās apkopes ir veiktas
	|_|  jā
|_|  nē
	

	29.
	Darba vietas monitorings ir veikts
	|_|  jā
|_|  nē
	

	30.
	Tiek veiktas regulāras virsmu radioaktīvās nosmērētības pārbaudes
	|_|  jā
|_|  nē
	

	31.
	Izotopu devu kalibratora kalibrēšana ir veikta 
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Radiācijas mēriekārtas

	32.
	Operatora rīcībā ir radiācijas mēriekārtas
	|_|  jā
|_|  nē
	

	33.
	Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Individuālie aizsarglīdzekļi

	34.
	Darbā tiek izmantoti individuālie aizsarglīdzekļi
	|_|  jā
|_|  nē
	

	35.
	Individuālie aizsarglīdzekļi ir testēti
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Radioaktīvie atkritumi

	36.
	Radioaktīvo atkritumu uzskaite tiek veikta (daudzums, agregātstāvoklis, aktivitāte, radionuklīds, glabāšanas vieta)
	|_|  jā
|_|  nē
	

	37.
	Nodrošināts ekranējums radioaktīvajiem atkritumiem un to tvertnes marķētas ar radiācijas brīdinājuma zīmēm
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Radiofarmaceitiskie preparāti

	38.
	Radiofarmaceitisko preparātu saņemšana tiek veikta droši
	|_|  jā
|_|  nē
	

	39.
	Izlietotie ģeneratori tiek nosūtīti atpakaļ ražotājam 
	|_|  jā
|_|  nē

	

	Izmeklējuma veikšana

	40.
	Pacientu identificēšana tiek veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	41.
	Pacientiem izmeklējumi tiek veikti ar ārstu (ģimenes ārstu vai speciālistu) nosūtījumiem
	|_|  jā
|_|  nē
	

	42.
	Radiologs diagnosts veic nosūtījumu izvērtēšanu pirms izmeklējuma
	|_|  jā
|_|  nē
	

	43.
	Tiek veikta pacientu informēšana par uzturēšanās noteikumiem līdz izmeklējuma beigām
	|_|  jā
|_|  nē
	

	44.
	Pacienti pēc radiofarmaceitisko preparātu injicēšanas tiek izvietoti īpaši aprīkotās telpās
	|_|  jā
|_|  nē
	

	45.
	Ievadītās aktivitātes mērīšana un protokolēšana tiek veikta tieši pirms manipulācijas
	|_|  jā
|_|  nē
	

	46.
	Procedūras pacientam ievadāmās radiofarmaceitiskā preparāta aktivitātes izvēlē ir izstrādātas
	|_|  jā
|_|  nē
	

	47.
	Pacientu iztaujāšana par grūtniecību vai bērna barošanu ar krūti tiek veikta (attiecībā uz sievietēm reproduktīvā vecumā)
	|_|  jā
|_|  nē
	

	48.
	Pacienta pavadošās personas tiek nodrošinātas ar informāciju par radiācijas iespējamo kaitīgo ietekmi
	|_|  jā
|_|  nē
	

	49.
	Pacientam pēc izmeklējuma veikšanas tiek izsniegta rakstiska instrukcija par pasākumiem apkārtējo cilvēku aizsardzībai pret jonizējošo starojumu 
	|_|  jā
|_|  nē

	


	50.
	Pacientam tiek izsniegta rakstiska izziņa, ka veikts kodolmedicīnas izmeklējums gadījumos, kad tas nepieciešams
	|_|  jā
|_|  nē

	

	Citas prasības

	51.
	Radioaktīvo vielu pārvietošana kontroles zonā tiek veikta droši 
	|_|  jā
|_|  nē
	

	52.
	Radiofarmaceitisko preparātu fasēšana tiek veikta droši
	|_|  jā
|_|  nē
	

	53.
	Radiofarmaceitiskā preparāta injicēšana tiek veikta droši
	|_|  jā
|_|  nē
	

	54.
	Darbs ar kontrolavotiem tiek veikts droši (ieskaitot to glabāšanu)
	|_|  jā
|_|  nē
	

	55.
	Virsmas ir viegli dezaktivējamas (ieskaitot bojājumu neesamība uz virsmām)
	|_|  jā
|_|  nē
	

	56.
	Veikti pasākumi attiecībā uz telpu uzkopšanā iesaistīto darbinieku radiācijas aizsardzību
	|_|  jā
|_|  nē
	

	57.
	Atsevišķi tīrīšanas līdzekļi telpu uzkopšanai ir pieejami
	|_|  jā
|_|  nē
	


	58.
	Dezaktivācijas iespējas darbiniekiem ir nodrošinātas
	|_|  jā
|_|  nē
	


	59.
	Ir pieejams dezaktivācijas (avārijas) komplekts
	|_|  jā
|_|  nē
	

	60.
	Darbiniekiem regulāri tiek veiktas apmācības radiācijas avāriju vai incidentu situācijām
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumi

	61.
	Iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas un analizēšanas sistēma ir izveidota
	|_|  jā
|_|  nē

	

	62.
	Izstrādāti un tiek izmantoti kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai
	|_|  jā
|_|  nē

	

	63.
	Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšana un analīze tiek veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma

	64.
	Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Instrukcija

	65.
	Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	66.
	Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk reizi gadā
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Citas prasības

	67.
	Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā ir izstrādāts un aktuāls
	|_|  jā
|_|  nē
	

	68.
	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	69.
	Telpu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	70.
	Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts 
	|_|  jā
|_|  nē
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