**7. pārbaudes lapa operatoriem, kuri veic darbības ar rentgeniekārtām bagāžas un kravu kontrolē vai rūpniecībā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **FAKTU KONSTATĀCIJA** | **PAPILDINFORMĀCIJA** |
| **Telpas** |
| 1. | Darbības veiktas atbilstoši telpu plāniem | ir nav |  |
| 2. | Radiācijas brīdinājuma zīmes pie kontroles un pārraudzības zonām  | ir nav |  |
| **Darbu vadītājs** |
| 3. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 4. | Darbu vadītājam iegūta kvalifikācija un izglītība atbilstoši prasībām | ir nav |  |
| 5. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 6. | Darbu vadītājs ir tieši iesaistīts darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 7. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši prasībām | ir nav |  |
| **Darbinieki** |
| 8. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 9. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | ir nav |  |
| 10. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | ir nav |  |
| 11. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | ir nav |  |
| 12. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 13. | Darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 14. | Darbinieku dozimetrija ir veikta izmantotojot individuālos dozimetrus | ir nav |  |
| 15. | Darbinieku dozimetrija ir veikta izmantojot grupu dozimetriju | ir nav |  |
| 16. | Darbinieku dozimetrija ir veikta izmantojot darba vietas monitoringa rezultātus | ir nav |  |
| 17. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 18. | Darbinieku saņemto dozu uzskaite veikta un darbinieki ar saņemtajām dozām ir iepazīstināti | ir nav |  |
| 19. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā ir zemākas par kategorijai noteikto limitu | ir nav |  |
| **Iekārtu pārbaudes** |
| 20. | Darba vietas monitorings  | ir nav |  |
| 21. | Iekārtas tehniskā apkope  | ir nav |  |
| 22. | Gaismas signāls/indikators, kad rentgenstarojums ir ieslēgts | ir nav |  |
| **Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma** |
| 23. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | ir nav |  |
| **Instrukcija** |
| 24. | Instrukcija radiācijas drošībā  | ir nav |  |
| 25. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem (ne retāk kā reizi gadā) | ir nav |  |
| **Radiācijas mēriekārtas** |
| 26. | Operatora rīcībā ir (un tiek lietotas) radiācijas mēriekārtas**[[1]](#footnote-1)** | ir nav |  |
| 27. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana veikta atbilstoši starojuma veidam | ir nav |  |
| **Citas prasības** |
| 28. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts | ir nav |  |

1. Nav obligāti nepieciešams [↑](#footnote-ref-1)