**operatoriem, kuri veic darbības ar zobārstniecības rentgeniekārtām**

**(ieskaitot koniskā staru kūļa datortomogrāfu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **FAKTU KONSTATĀCIJA** |  | **PAPILDINFORMĀCIJA** |
| **Telpas** |
| 1. | Darbības veiktas atbilstoši telpu plāniem | ir nav |  |
| 2. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām  | [ ] ir nav |  |
| **Darbu vadītājs** |
| 3. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 4. | Darbu vadītājam iegūta kvalifikācija atbilstoša prasībām | ir nav |  |
| 5. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 6. | Darbu vadītājs ir tieši iesaistīts darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| **Darbinieki** |
| 7. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 8. | Darbiniekiem iegūta kvalifikācija atbilstoša prasībām | ir nav |  |
| 9. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 10. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 11. | Darbinieki nodrošināti ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem (TLD) | ir nav |  |
| 12. | Darbinieku individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 13. | Darbinieku saņemtās dozas uzskaite veikta un darbinieki ar saņemtajām dozām ir iepazīstināti | ir nav |  |
| 14. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā ir zemākas par kategorijai noteikto limitu | ir nav |  |
| 15. | Darbiniekiem noteikti dozu ierobežojumi *(dose constraints)*, kas zemāki par tiesību aktos noteiktajiem dozu limitiem | ir nav |  |
| **Iekārtu pārbaudes** |
| 16. | Radioloģisko iekārtu tehnisko parametru novērtēšana (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.482[[1]](#footnote-2) 3.pielikuma 2.tabulai)  | ir nav |  |
| 17. | Radioloģisko iekārtu elektrodrošības pārbaudes (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 1.tabulai)  | ir nav |  |
| 18. | Darba vietas monitorings veikts | ir nav |  |
| **Pacientu aizsardzība** |
| 19. | Inraorālā iekārta aprīkota ar taisnstūra kolimatoru  | ir nav |  |
| 20. | Pacientu saņemto dozu uzskaite | ir nav |  |
| 21. | Individuālie aizsardzības līdzekļi pacientu aizsardzībai | ir nav |  |
| 22. | Individuālie aizsardzības līdzekļi testēti | ir nav |  |
| **Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma, instrukcijas** |
| 23. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma vai plāns ir aktuāls un saskaņots ar VVD RDC  | ir nav |  |
| 24. | Instrukcija radiācijas drošībā  | ir nav |  |
| 25. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem (ne retāk kā reizi gadā) | ir nav |  |
| **Jautājumi (Nr. 26.-29.) attiecībā uz koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtām** |
| 26. | Izstrādātas indikācijas, pie kurām tiek veikts izmeklējums |  |  |
| 27. | Veikta nosūtījumu izvērtēšana pirms izmeklējumiem | ir nav |  |
| 28. | Pacientu saņemto dozu analīze | ir nav |  |
| 29. | Sievietes reproduktīvā vecumā apliecinājušas grūtniecības neesamību | ir nav |  |
| 29. | Darbinieku apmācība ar koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtu | ir nav |  |
| **Citas prasības** |
| 30. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts | ir nav |  |

1. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumi Nr. 482 ["Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"](http://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana) [↑](#footnote-ref-2)