






2.pielikums
Tehniskā specifikācija
	Nr.p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Specifikācija
	Daudzums

gab.
	Vienas vienības cena Ls bez PVN 
	Summa Ls bez PVN 

	1.
	Ventilācijas sistēmas apkope.
	Agregāts: VTS Clima VS-15-R-PH/SS-T 
	1
	
	

	
	
	Gaisa filtri: (P) VS 75 P.FLT F5 (EU5) Sintētiskais kabatas sintētiskais. Filtra kaste F5
	1
	
	

	2.
	Aukstumapgādes sistēmas apkope
	Čillera Q=79kW, el.dzin.N=40,50kW komplektā ar hidronic moduli un vadības bloku ”Carrier” 30RA-80
	1
	
	

	
	
	Fan Coila (2-cauruļu): 42N-M-(25,33,43,50,60,75)-S-D-A-C.
	21
	
	

	3.
	Divas atsevišķi izbūvētas aukstuma kameras ( 18,4 m2 un 30,0 m2 ) ar tepetatūra intensitāti +40 līdz +50, temperatūras.
	Silensys H116Z, LU-VE, Contordo Hitec, S2HC 110 E65, 
	1
	
	

	
	
	Silensys H71Z, LU-VE, Contordo Hitec, S2HC 85 E65,
	1
	
	

	4.
	Aukstumapgādes sistēmas apkope
	Alpic Air TYPE(for R407C), 36000-60000btu/h
	1
	
	

	
	Summa Ls bez PVN
	

	
	PVN 21%
	

	
	KOPĀ
	


Iepirkuma cenu norādīt visām sistēmām vienas apkopes reizei.
